	[bookmark: 00-Werkbank Henk L2440 B800-Multiplex]Werkbank
Een werkbank is onmisbaar in je schuur of garage om al je klusprojecten uit te voeren. Deze werkbank is bewust ontworpen met aan één zijde lades. Zo is er aan de andere kant van je werkbank voldoende ruimte om een bankschroef te plaatsen. Wil je liever toch aan beide zijdes lades? Dan kun je stap 8 tot en met 14 nog een keer herhalen, maar dan in spiegelbeeld. Mocht je heel lang zijn of juist heel klein dan is het voor een prettige en ergonomische werkhouding verstandig om item 2 (de poten van de werkbank) te verlengen of verkorten.
Werkbank op maat maken waar let je op?
Wil je de werkbank precies voor jou lichaam op maat maken? Meet dan de lengte van je buitenbeen, beginnend onder de heup. Er wordt niet gemeten vanaf de heup omdat er nog een werkstuk op de werkbank komt te liggen. Soms moet je kracht kunnen zetten en is het dus   beter dat de werkbank niet te hoog is. Een prettige en gebruikelijke werkhouding is met de handen 10 cm. onder de ellebogen.
Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Zaagtafel of cirkelzaag
· Afkortzaag of handzaag
· Decoupeerzaag
· Boortje 5 mm.
En verder…
· Rolmaat
· Potlood
· Blokhaak
· Waterpas
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Stap 1	: Begin met het voorboren met een boortje van ø5mm van item 1 t/m 3.
Schroef de onderdelen met behulp van schroeven ø5x80mm aan elkaar. Zorg dat het geheel goed haaks is.
Stap 2 en 3 : Leg de balkjes neer op een vlakke vloer.
Boor de balken voor met ø5mm en schroef het daarna met ø5x80mm in elkaar. Zorg dat alles goed haaks is dit kun je bepalen door het frame B en C overhoeks te meten.
De maten moeten gelijk zijn aan elkaar.
Stap 4	: Leg item 6 neer breng lijm aan op het frame B en klem deze vast met met lijmklemmen totdat het geheel goed droog is. Gebruik eventueel ook nog stalen hoekjes.
Stap 5	: Begin met het voorboren met een boortje van ø5mm in de poten A. Schroef de poten A aan frame C vast met schroeven ø5x100mm.
Stap 6	: Voorzie frame C aan de bovenkant van lijm.
Leg plaat item 7 op het frame C en schroef deze vast met schroeven ø5x50mm ook even voorboren met een boortje van ø5mm.
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Stap 7	: Leg onderdeel D neer op het Frame. Boor de balken voor met ø5mm en schroef het daarna met ø5x80 in elkaar.
Stap 8+9	: Zaag item 8 op maat.
Schroef item 18 de ladegeleider vast op deze plaat (buitenste deel).
Stap 10	: Schroef onderdeel E en F vast met schroeven van ø5x50mm.
Zet onderdeel F eventueel vast met 2 extra stalen hoekjes aan de buitenkant.
Stap 11+12 : Maak de onderste lade en bovenste lade.
Boor eerst alle gaten voor met een boortje van ø5mm. Voorzie de kopse kanten van item 9, 10 en 13 van lijm.
Schroef daarna de onderdelen aan elkaar met schroeven van ø5x40mm. Schroef de lade geleider item 18 vast op item 10.
Zet daarna het handvat vast.
Stap 13	: Schroef item 17 en 18 vast met schroeven van ø5x40mm. Stap 14	: Plaats de lades in de geleiders.

	[bookmark: 01a-Kloostertafel met kruispoot-B1100 x ]Kloostertafel
Zelf een kloostertafel maken is zeker de moeite waard! De nieuwprijs is erg hoog en bovendien kun je wanneer je deze zelf maakt zelf bepalen welk houtsoort je neemt. Vaak wordt een kloostertafel van eikenhout gemaakt. Eikenhout is namelijk een houtsoort wat sterk is en hard, maar wat ook goed te bewerken is. Het mooist is om de kloostertafel vrijwel onbewerkt te    laten. Voor het behoud van je kloostertafel is het wel verstandig om de bovenkant van het tafelblad af te lakken of in de olie te zetten. Door deze beschermlaag krijg je geen lelijke kringen wanneer er iets op de tafel gemorst wordt. Bij onbehandeld hout heb je kans op lelijke kringen die er dan niet meer uit te krijgen zijn.
Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Afkortzaag of handzaag
· Boortje ø5 mm en ø10 mm.
· Houtbeitel
· Gradenboog
En verder…
· Houtlijm
· Rolmaat
· Potlood
· Blokhaak
· Lineaal
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Stap 1	: Leg de planken item 1 en 2 op een vlakke vloer.
Schroef item 8 t/m 10 vast met ø5x50mm schroeven. Gaten vooraf voorboren ø5mm.
Stap 2 en 3 : Zaag de balken voor de poten op maat.
Teken de gaten af en boor de gaten dan zover mogelijk uit met een boor van ø10mm. Hak de rest er voorzichtig uit met een scherpe beitel.
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Stap 4 en 5 : Zaag de balken op maat. Teken de gaten af en boor de gaten dan zover mogelijk uit. (boor ø10mm.) Hak zorgvuldig de rest er uit met een scherpe beitel.
Zodat er een net vierkante opening ontstaat.
Stap 6 en 7 : Smeer de kopse bovenkant en het gat van item 5 in met lijm. Tik dan item 11 in item 5. Smeer daarna item 11 compleet in met lijm. Schuif item 3 over item 11 (stap 6) en schuif item 4 over item 11 (stap 7). Breng lijm aan op de kopse kant van item 6 aan de zijde van het gat. Schuif deze daarna over item 11. Zorg dat alles goed aansluit aan elkaar.
Stap 8	: Zaag de balken op maat. Teken de gaten af en boor de gaten dan zover mogelijk uit. (boor ø10mm.) Hak de rest zorgvuldig er uit met een scherpe beitel.
Smeer wat lijm in de gaten en tik item 11 in het gat.
Stap 9 en 10: Lijm balk D vast in poot B en C laat alles goed drogen. Stap 11	: Leg tafelblad A op zijn kop neer op een vlakke vloer.
Plaats het potenframe BCD op het tafelblad A en schroef deze vast met schroeven van ø5x50mm gaten vooraf voorboren ø5mm.
Stap 12	: Draai de tafel om.. je kloostertafel is klaar!

	[bookmark: 01b-Salontafel Type C Douglas B870 H500 ]Salontafel
Je zou misschien zelf niet zo snel op het idee komen om je eigen salontafel te maken. Toch is dit prima te doen! Bij deze salontafel is gekozen voor het houtsoort Douglas. Douglas heeft   namelijk van nature een hoge duurzaamheid en dat is wel belangrijk voor je salontafel.
Natuurlijk kun je zelf ook kiezen voor een ander houtsoort. Let er dan wel op dat de maten soms wat af kunnen wijken. Heel moeilijk te maken is deze tafel niet. Het is alleen even goed opletten dat de poten evenwijdig staan. Dit begint al met het nauwkeurig aftekenen en zagen van de planken die dienstdoen voor de poten.
Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Afkortzaag of handzaag
· Gradenboog
· Boortje ø5 mm.
En verder…
· Rolmaat
· Potlood
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Stap 6

Stap 1	: Zaag item 1 en 2 van het tafelblad op maat. Stap 2:		Leg de planken item 1 en 2 op een vlakke vloer.
Schroef item 6 en 9 vast met ø5x50mm schroeven. Gaten vooraf voorboren ø5mm.
Stap 3 en 4 : Zaag item 4 en 5 op maat.
Stap 5 en 6 : Zaag item 7 en 8 op maat.
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Stap 7 en 8 : Zaag item 10 en 11 op maat.
Stap 9	: Schroef item 4, 5 en 7 aan elkaar met schroeven ø5x40.
Gaten voorboren ø5mm. Dit doe je voor beide poten.
Stap 10	: Schroef item 3 vast aan A met schroeven van ø5x40 schroeven.
Gaten voorboren ø5mm.
Stap 11	: Schroef item 10 en 11 vast met schroeven van ø5x40mm (gaten voorboren ø5mm).
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Stap 13


Stap 12	: Schroef 2x item 8 tegen elkaar met schroeven van ø5x40mm (gaten voorboren ø5mm).
Zet de poten B vast op A met schroeven van ø5x50mm (gaten voorboren ø5mm). Zet ter versteviging C tussen de poten en schroef ze vast.
Stap 13	: Zet de tafel weer recht en de salontafel is klaar.

	[bookmark: 01c-Tafel Steigerhout B975 H800 L-2500]Tafel
Een eetkamertafel is toch wel een musthave voor in je huis. En wat is er nu leuker dan te eten aan je zelfgemaakte tafel? De vierkante houten poten bieden te tafel veel stevigheid en stabiliteit, want niks is vervelender dan een wiebelende tafel. Natuurlijk moet je zelf goed opletten dat alle maten kloppen, anders heb je nog steeds een wiebel tafel. Het mooie van deze tafel is dat deze stabiel, maar niet direct heel zwaar is, omdat de poten niet van massief hout  zijn, maar hol.
Ik wil een iets kleinere tafel, hoe pak ik dat aan?
Dit doe je eenvoudig door kortere planken te kopen. Bij item 1 kies je bijvoorbeeld van planken van 2000 in plaats van 2500. Mocht je de lengte aan willen passen zorg er dan voor dat je de maat van item 4 ook aanpast en pas de onderlinge maat van 500mm aan. De andere maten kunnen dan gewoon gelijk blijven en je hebt toch een iets kortere tafel.
Wil je de tafel ook smaller? Kies dan voor een plank die wat smaller is van breedte en pas de lengte van item 3 en 5 aan.
Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Afkortzaag of handzaag
· Boortje ø5 mm.
En verder…
· Rolmaat
· Potlood
· Blokhaak
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Stap 1	: Leg de planken item 1 op een vlakke vloer.
Schroef item 3 t/m 6 vast met ø5x50mm schroeven. Gaten vooraf voorboren ø5mm.
Stap 2	: Boor de gaten voor ø5mm naar eigen inzicht.
Zet 2 planken item 2 tegen elkaar en schroef deze vast met schroeven van ø5x50mm. Zet daarna de complete poot in elkaar.
Herhaal dit bij de andere poten.
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Stap 4
Stap 3+4	: Zet de poten B op het tafelblad A.
Boor de gaten ø5 voor en schroef de poten daarna vast aan het tafelblad met schroeven van ø5x50mm.
Zorg dat de poten goed aansluiten en haaks staan.

	[bookmark: 2a-Stoel Type E Douglas B]Woonkamer Stoel
Deze stoel is een ideale stoel om in de relaxstand te komen in je woonkamer. Juist doordat de rugleuning ietwat schuin achterover geplaatst wordt, heeft dit effect op een rustgevend gevoel. Mocht je zelf klein zijn of juist extra lang, dan kun je de zitting wat verkorten of verlengen en eventueel kun je de zitting ook wat lager monteren.
Een paar kussens naar keuze erop en je stoel is helemaal naar je eigen wens! Zie je het ook al voor je? Crème kussens, zwarte kussens, limegroene kussens? Wat een verschil hè?! Zo heb je echt je unieke zelfgemaakte en zelf ingerichte stoel!


Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Afkortzaag of handzaag
· Boortje ø5 mm.
· Gradenboog
En verder…
· Rolmaat
· Potlood
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Stap 1 en 2 : Zaag item 3, 4, 8 t/m 11 op maat.
Stap 3	: Leg 3 planken item 1 voor het zitgedeelte van de stoel op een vlakke vloer en schroef item 12 vast met schroeven van ø5x40mm gaten vooraf voorboren ø5mm.
Stap 4	: Leg 3 planken item 1 voor de rugleuning van de stoel op een vlakke vloer en schroef item 12 vast met schroeven van ø5x40mm gaten vooraf voorboren ø5mm.
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Stap 5	: Leg item 3 en 4 op een vlakke vloer.
Let op dat alles goed haaks is.
Schroef item 2 vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm. Schroef item 5 vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
Stap 6	: Schroef item 3 en 4 vast met schroeven van ø5x50mm gaten voorboren ø5mm.
Schroef item 5 vast met schroeven van ø5x50mm gaten voorboren ø5mm.
Schroef daarna item 6 en 7 vast met schroeven van ø5x50mm gaten voorboren ø5mm.
Stap 7 en 8 : Schroef item 10 vast met schroeven van ø5x50mm.
Gaten voorboren ø5mm.
Stap 9 - 10 : Schroef item 9 aan C en D.
Gaten voorboren ø5mm.
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Stap 11 : Schroef item 11 vast met schroeven van ø5x50.
Gaten voorboren ø5mm.
Stap 12 : Plaats A en schroef deze vast aan C en D met schroeven van ø5x50 voorboren ø5mm. Stap 13 : Plaats B en schroef deze vast aan C en D met schroeven van ø5x50 voorboren ø5mm. Stap 14 : Schroef item 8 vast met schroeven van ø5x40 gaten voorboren ø5mm.
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	[bookmark: 03b-Kamer en suite-B450 x H2600 x L3300]Kamer en Suite
Voor de gevorderde klusser deze uitdagende klus om een nuttige en schitterende doorgang te maken tussen de kamer en de suite. Zoals je kunt zien zijn er aan de kamerkant aan beide zijden een boekenkast met daaronder een kastje. Aan de kant van de suite is de doorgang netjes afgewerkt. Ideaal om de ruimtes wat minder kolossaal en knusser te maken. Bovendien heb je direct een mooie opbergruimte voor je boeken en andere spullen.


Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Afkortzaag of handzaag
· Cirkelzaag of zaagtafel
· Bovenfrees
· Boortje ø3.5, ø4, ø5 en ø6mm.
En verder…
· Geleidetails
· Rolmaat
· Potlood
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Stap 1	: Smeer item 11 in met lijm. Boor gaten ø6mm Zet deze vast met behulp van spijkerpluggen ø6x60mm.
Zet item 1, 4 en daarna 2A met behulp van spijkerpluggen ø6x120mm vast gaten voorboren ø6mm. Zet item 2B, 3 en 5 vast met schroeven ø5x80mm gaten ø5mm voorboren.
# Hoogte van item 5 in het veld bepalen dit is afhankelijk van de hoogte van het type ophangrails.
Zet de ophangrails item 37 vast.
Stap 2	: Zet item 1, 4 en daarna 2A met behulp van spijkerpluggen ø6x120mm vast gaten voorboren ø6mm.
Zet item 2B en 3 vast met schroeven ø5x80mm gaten ø5mm voorboren.
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Stap 3	: Zet item 1, 4 en daarna 2A met behulp van spijkerpluggen ø6x120mm vast gaten voorboren ø6mm.
Zet item 2B en 3 vast met schroeven ø5x80mm gaten ø5mm voorboren.
Stap 4 en 5 : Lijm item 9 en 10 vast op item 6.
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Stap 6 en 7 : Plaats A en B en schroef deze vast met schroeven ø3,5x40. Voorboren ø3,5mm.
Stap 8	: Frees de V-groef in item 7. Lijm daarna item 8 en 8A op item 7. Laat het geheel goed drogen.
Stap 9	: Plaats C en schroef deze vast met schroeven van ø3,5x40mm gaten voorboren ø3,5mm.

1564
65	684,5	65	684,5	65






 (
288
) (
65
)14	Comform SKS2240


Stap 10


 (
 
   
65
)  288 










 (
2350
 
1540
)14




13

 (
65
)Detail B	12
13
 (
 
495
)12
 (
185
)Stap 11	Stap 12





 (
 
70
 
2
) (
1
5
 10
)18



 (
65
) (
74
)Detail C







1736
 (
74
)18



 (
10 
 
1
5
 20
)2279
 (
74
)17




Detail B
Comform SKS2240

7,5
Detail C



 (
74
) 	   17
2279


Stap 13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	21
	
22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	 84 
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Stap 14
	
	
	
	
	
Stap 15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	
	
	
	
	18
	
	

	
	
	
	


17
	

36
	
	
	
	
	

	
	
17
	
	19
	
	
	
17
	
	17
19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36 19
	
	
	Stap 16
	
	19
	
	
	Stap 17

	
Stap 10	: Bestel deze bossingprofiel plaat item 14 op maat. Boor de schroefgaten ø4mm en schroef item 14 daarna vast met schroeven van ø4x40mm.
Stap 11	: Bestel deze bossingprofiel plaat item 13 op maat. Boor de schroefgaten ø4mm en schroef item 13 daarna vast met schroeven van ø4x40mm.
Stap 12	: Schoef de boorden item 12 vast boor de schoefgaten ø4mm vastzetten met schroeven ø4x40mm.
Stap 13	: Frees de groeven in item 17 en 18 en zaag ze daarna op maat.
Stap 14	: Schroef item 15 en 16 vast met schroeven van ø4x40. gaten voorboren ø4mm. Stap 15	: Schroef de gipsplaten item 21 en 22 vast met gipsplaat schroeven.
Stap 16 +17 : Lijm item 17, 18 en 19 vast. Zorg dat de hoeken goed aansluiten.
Schroef item 36 vast met schroeven van ø3,5x40mm. Gaten voorboren ø3,5mm.
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[image: ]Stap 18	: Schroef item 23, 24, 26 en 27 vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
Schroef item 25 vast met schroeven van ø3,5x40mm gaten voorboren ø3,5mm.
Meet de ruimte tussen item 23 en 24 op en schroef daar de gipsplaat item 20 vast met gipsplaat schroeven.
Stap 19	: Schroef plinten item 28 vast met schroeven van ø5x50mm gaten voorboren ø5mm. Stap 20	: Bestel bossingprofiel deur item 29 op maat.
Stap 21	: Zet deze deurtjes vast met keukenkast scharnieren. Stao 22	: Zaag de sierplinten item 32 en 33 op maat.
Stap 23	: Lijm item 30 vast tegen het plafond.
Stap 24	: Lijm item 34 vast aan het plafond en laat het goed drogen.
Stap 25	: Lijm item 32 en 33 vast en laat het goed drogen. Lijm daarna item 31 vast.
Zet het rolgedeelte van het ophangsysteem vast aan de deuren item 35 en hang ze in de rails.

	[bookmark: 4a-Bank Marc-Padoek]Hoekbank Marc
Heb je een wat kleinere woonruimte, dan is deze hoekbank ideaal. Er kunnen veel mensen op 1 bank en de ruimte die deze bank inneemt is beperkt. Er wordt gewerkt met zowel hout als roestvrijstaal en wanneer de bank klaar is kun je deze inrichten met kussens naar keuze. Ook als je een wat groter huis hebt kun je deze bank maken. Het is dan misschien leuk om te  combineren met twee zelfgemaakte stoelen die je aan de overzijde van de bank plaatst. Zo heb  je mooi één geheel.
Bij het zien van de bouwtekening denk je misschien, waarom zitten er van die 'hoekjes' op de hoeken van de bank? Is dit ter decoratie, of heeft het daadwerkelijk een functie? Deze 'hoekjes' hebben inderdaad een functie! Zij zorgen voor extra stevigheid zodat achterkant van de bank goed is vast te zetten en de bank daardoor één sterk geheel vormt.
Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Afkortzaag of handzaag
· Ijzerzaag
· Boortje ø5 mm en ø10 mm.
· Vlinderboor ø25 mm.
En verder…
· Rolmaat
· Lineaal
· Potlood
· Houtlijm
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Stap 1


Alle gaten ø10x15mm diep
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Stap 5


Stap 1	: Zaag item 1 en 2 op maat en boor de gaten.
De gaten waar geen maten diameter en diepte bij staan moeten ø10x15mm diep worden geboord.
Stap 2	: Zaag item 3 en 4 op maat en boor alle gaten ø10x15mm diep.
Stap 3 en 4 : Lijm de deuvels in de gaten ø10mm van item 1 en 2 en laat het drogen.
Doe daarna lijm in de ø10mm gaten van item 3 en 4. Lijm het geheel in elkaar (item 1 t/m 5 en 27).
Schroef daarna item 5 vast met schroeven van ø5x40mm boor de gaten voor ø5mm.
Stap 5	: Boor gaten van ø10x15mm diep in item 9.
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Stap 11	Stap 10


Stap 6	: Zaag item 6 en 7 op maat en boor de gaten. De gaten waar geen maten diameter en diepte bij staan moeten ø10x15mm diep worden geboord.
Stap 7	: Lijm de deuvels in de gaten ø10mm van item 1 en 2 en laat het drogen.
Doe daarna lijm in de ø10mm gaten van item 3. Lijm het geheel in elkaar (item 1 t/m 5 en 27).
Schroef daarna item 5 vast met schroeven van ø5x40mm boor de gaten voor ø5mm.
Stap 8	: Zaag item 8 op maat.
Stap 9	: Boor de gaten ø10x15mm diep.
Lijm de deuvels in item 11 en lijm daarna alles aan elkaar laat het goed drogen.
Stap 10	: Schroef en lijm item 12 vast aan item 11 gebruik eventueel stalen hoekjes. Schroef 2x item 13 vast aan F met behulp van ø5x40 schroeven gaten voor boren ø5mm.
Stap 11	: Zaag item 10 op maat en boor de gaten ø10x15mm.
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Stap 12



Stap 13
	

: Lijm de deuvels in de gaten ø10mm van item 6 en 7 en laat het drogen. Doe daarna lijm in de ø10mm gaten van item 10.
Schuif item 7 over item 29.
Lijm het geheel in elkaar (item 6,7,10 en 29).
: Lijm de deuvels in de gaten ø10mm van item 6 en 7 en laat het drogen. Doe daarna lijm in de ø10mm gaten van item 9.
Schuif item 7 over item 28.
Lijm het geheel in elkaar (item 6,7,9 en 28).
	


[image: ][image: ][image: ][image: ]

 (
 
20 
) (
40
)12


14	14

 (
 
   
20
)12

H

 (
 
294
)13	Stap 14



 	580	

 (
40
) (
 
   
20
) 	621	


15	20

 (
54
)I





Stap 15



 (
 
   
20
) (
16
)21
 (
54
) (
40
) (
54
) 	691	

17	22



 (
40
) 41 
 	773		J


Stap 16



 (
K
) (
 
758
 
799
)Stap 17


 (
40
) (
 
   
20
) (
40
) (
 
   
20
) (
54
)18	23	19	24


 (
 
54 
) (
4
) (
1
 
704
 
773
) (
 
758
 
799
)L	Stap 18
L	H	J
G
J
G	L
G

MStap 19




Stap 20




E
I


I
M	H	G
G	G
K
M
A	B


Stap 21

[image: ]









 (
2
1
0 2
1
0
)8
8
 (
120 
)C	D

8	Stap 22

26









25


Stap 23






Stap 14	: Schroef item 12 en 14 tegen elkaar met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm. Schroef daarna item 13 vast aan item 12.
Stap 15-19 : Schroef de items tegen elkaar met schroeven van ø5x40mm gatenvoorboren ø5mm. (dus: item 20 tegen item 15, item 21 tegen item 16, item 22 tegen item 17,
item 23 tegen item 18 en item 24 tegen item 19).
Stap 20	: Schroef L vast aan G en H met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm. Zorg er voor dat alles goed haaks staat.
Schroef J vast aan G met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm. Zorg er voor dat alles goed haaks staat.
Stap 21	: Schroef M vast aan A en G, schroef I vast aan H, G en E en schroef K vast aan G en B. Met behulp van schroeven ø5x40mm gaen voorboren ø5mm.
Stap 22 : Zet C en D vast tegen het opgebouwde frame gebruik eventueel wat stalen hoekjes. Schroef en lijm daarna item 8 vast in de hoeken met schroeven van ø5x40mm gaten ø5mm voorboren.

	[bookmark: 05a-Dressoir kast L2750 H900 D300]Dressoirkast
Een mooie dressoirkast in je woonkamer is wel de eye-catcher van je huis. En het is niet alleen mooi, maar ook enorm praktisch. In deze dressoirkast heb je veel opbergruimte en alles zit mooi weggewerkt achter deuren of in lades. Nooit meer rommel in je huis of rondslingerende tijdschriften. Dat is toch ideaal! Het leuke van deze dressoirkast vind ik de afwerking met de 'hengs'. De kast maak je bij voorkeur van Douglashout, omdat dit een sterk houtsoort en het een hoge duurzaamheid heeft. Indien gewenst behandel je het hout door af te lakken met een verfsoort naar keuze.
Welk gereedschap heb je nodig
· Accuboormachine
· Kruiskop schroevendraaier
· Afkortzaag of handzaag
· Cirkelzaag of zaagtafel
· Boortje ø5 mm.
· Gradenboog
En verder…
· Rolmaat
· Potlood
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Stap 4


Stap 1 en 2 : Leg item 1 en 2 op een vlakke vloer en schroef item 19 er op vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
Stap 3	: Leg item 3 en 4 op een vlakke vloer en schroef item 13 er op vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
Stap 4	: Leg item 3 en 4 op een vlakke vloer en schroef item 14 er op vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
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Stap 5
	
	
: Leg D op een vlakke vloer en schroef A en B er op vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
: Schroef C er op vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
: Spijker item 21 en 22 vast.
: Maak de deurtjes door item 5 en 6 op de vlakke vloer te leggen en schroef daar item 15 op vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
Draai daarna de deurtjes om en schroef de scharnieren en het handvat vast.
: Leg item 7 en 8 neer en schroef item 20 vast met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
: Zaag item 16 en 17a op maat.
: Schroef G en item 25 vast schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
: Schroef item 18 vast schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
: Schroef item 16, 17a en 17b vast schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm.
: Schroef de lades in elkaar met schroeven van ø5x40mm gaten voorboren ø5mm. Zet daarna het handvat vast aan de lades.

	Stap 6
Stap 7
Stap 8
	
	

	
Stap 9
	
	

	Stap 10
Stap 11
Stao 12
Stap 13
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image159.jpeg
ltem [Aantal| Materiaal Dikte | Breedte | Lengte | ltem |Aantal| Materiaal Dikte | Breedte | Lengte
1 4 Douglas 26 195 818 15 8 Douglas 26 60 477,5
2 4 Douglas 26 75 818 16 2 Douglas 26 60 2750
3 2 Douglas 26 195 2750 17a 2 Douglas 26 60 870
4 2 Douglas 26 75 2750 17b 4 Douglas 26 60 750
5 8 Douglas 26 195 740 18 2 Douglas 26 60 818
6 4 Douglas 26 87,5 740 19 12 Douglas 26 30 270
7 2 Douglas 26 195 1085 20 6 Douglas 26 30 244
8 2 Douglas 26 75 1085 21 2 Hardboard 3,2 870 1220
9 6 Douglas 26 122 430 22 1 Hardboard 3,2 870 310
10 6 Douglas 26 120 398 23 8 Heng L270mm
11 6 Douglas 26 160 240 24 7 Handvat
12 3 Douglas 26 160 338 25 3 Soft closesysteem lades (set)
13 3 Douglas 26 60 270 RVS schroeven 5x50 (voorboren)
14 5 Douglas 26 60 296 RVS spijkertjes 1,5x20
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Afmetingen tafel
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Afmetingen salontafel

Breedte| 870 Lengte | 2000 | Hoogte | 500
ltem |Aantal|Materiaal | Dikte |Breedte|Lengte
1 2 Douglas | 26 195 2000
2 2 Douglas | 26 195 870
3 4 Douglas | 26 120 1610
4 10 | Douglas | 26 195 560
5 4 Douglas | 26 97,5 560
6 2 Douglas | 26 195 818
7 4 Douglas | 26 52 577
8 2 Douglas | 60 60 1033
9 3 Douglas | 26 60 818
10 2 Douglas | 26 60 2000
11 2 Douglas | 26 60 870

RVS schroeven ¢5x50 (voorboren)

RVS schroeven ¢5x100 (voorboren)
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Item | Aantal [ Materiaal | Dikte | Breedte | Lengte

[y
o

ladegeleider L300

1 2 Vuren 45 70 760
2 4 Vuren 45 70 770
3 2 Vuren 45 70 700
4 4 Vuren 45 95 2200
5 11 Vuren 45 70 610
6 1 [Multiplex| 22 800 2440
7 1 [Multiplex| 22 700 2200
8 2 |Multiplex| 22 700 478
9 2 |Multiplex| 22 600 615
10 2 |Multiplex| 22 243 600
11 1 [Multiplex| 22 248 669
12 1 [Multiplex| 22 243 615
13 2 |Multiplex| 22 120 600
14 1 [Multiplex| 22 120 669
15 1 |Multiplex| 22 120 615
16 1 [Multiplex| 22 150 2340
17 1 [Multiplex| 22 150 610

4

2

=
Yo

Handvat

RVS schroeven ¢5x40 (voorboren)

RVS schroeven ¢5x50 (voorboren)

RVS schroeven ¢5x80 (voorboren)

RVS schroeven ¢5x100 (voorboren)
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Afmetingen Tafel
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975
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Item | Aantal | Materiaal |Dikte|Breedte [Lengte
1 5 Steigerhout| 30 195 2500
2 16 |Steigerhout| 30 195 770
3 3 Steigerhout| 30 60 855
4 2 Steigerhout| 30 60 1990
5 2 Steigerhout| 30 60 585
6 4 Steigerhout| 30 195 135
RVS Schroeven @¢5x50 (voorboren)
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image95.jpeg
Item|Aantal Materiaal Dikte | Breedte | Lengte m Aantal Materiaal Dikte | Breedte [ Lengte
1 3 Vuren 45 70 3264 | 24 2 Vuren 18 120 2400
2A 6 Vuren 45 70 2520 | 25 2 Vuren 10 30 582
2B 6 Vuren 35 70 2520 | 26 1 Vurenplint 18 105 1000*
3 4 Vuren 45 70 1600 | 27 1 Vurenplint 18 105 773
4 6 Vuren 45 70 832 28 2 Vurenplint 18 120 773*
5 2 Vuren 45 70 752 29 4 |Bossingprofiel plaat| 18 | 336,5 615
6 4 MDF 12 270 2520 | 30 1 Vuren 20 30 3292
7 2 Vuren 18 750 2520 | 31 1 Vuren 12 128 3325
8 12 Vuren 20 30 728 | 32 1 Sierplint # 66 78 175*
8A 2 Vuren 20 30 668 | 33 1 Sierplint # 66 78 3359
9 4 Vuren 30 270 612 | 34 1 Vuren 12 150 3347
10 20 Vuren 20 30 250 | 35 2 Deur Bossingprofiel | 40 810 2315
11 2 Multiplexplaat 18 408 2610 | 36 2 Vuren 20 30 668
12 12 MDF 18 267 725 37 1 ophangsysteem schuifdeuren
13 2 | Bossingprofiel plaat| 18 288 2350 Gipsplaatschroeven
14 1 |Bossingprofiel plaat| 18 288 1564 Schroeven g5x80mm
15 2 Vuren 18 82,5 2355 Schroeven ¢5x50mm
16 1 Vuren 18 82,5 1564 Schroeven ¢5x40mm
17 4 Vuren Architraaf 18 74 2279 Schroeven g4x40mm
18 2 Vuren Architraaf 18 74 1736 Schroeven ¢3,5x40mm
19 4 Vuren Neut 28 90 130 Spijkerpluggen g6x60mm
20 1 Gipsplaat 12,5 210 3110 Spijkerpluggen g6x120mm
21 1 Gipsplaat 12,5 210 3300 *In het werk bepalen
22 2 Gipsplaat 12,5 850 2355 #verkrijgbaar bij keukenspecialist
23 2 Vuren 18 95 2400 8x Keukenkast scharnier





