Onmisbare gereedschappen (voor professioneel resultaat)
Je hebt verschillende gereedschappen die je gaat gebruiken voor het maken van een bepaald project. Deze gereedschappen worden onderverdeeld in handgereedschappen en elektrische gereedschappen.
Niet alle gereedschappen die er zijn zullen ter sprake komen. Er zal vooral op de toepassing in worden gegaan. Dus waar gebruik je welk gereedschap voor.
Handgereedschappen
· Beitels
· Blokhaak
· Hamers
· Handschaaf
· Handzagen
· Kruishout
· Lijmklemmen
· Liniaal
· Passer
· Pocket hole Jig
· Priem en centerpunt
· Rolmaat
· Schroevendraaiers
· Schuifmaat
· Sleutels
· Tangen
· Timmermanspotlood
· Waterpas
· Zweihaak of zwaaihaak
Beitels
Er zijn verschillende soorten beitel. 
1. Houtbeitels
2. Steenbeitels 
3. Metaalbeitels
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Houtbeitels
Houtbeitels kun je onderverdelen in 4 soorten beitels.
· Steekbeitel
· Hakbeitel
· Guts
· Burijn
Gebruik als hamer voor houtbeitels altijd een houten hamer.
Steekbeitel
Steekbeitels worden gebruikt om hout weg te steken/hakken en inkepingen te maken voor bijvoorbeeld houtverbindingen. Het is heel belangrijk dat je met een scherpe beitel werkt. Je kunt je beitel scherp maken door hem te slijpen op een slijpsteen en afwerken met een wetsteen.  
Hakbeitel
Een hakbeitel wordt ook gebruikt om hout weg te hakken zoals een steekbeitel. De hakbeitel wordt gebruikt om openingen te maken in hout. Deze wordt onder ander gebruikt voor het uithakken van een deurslot.
Guts
Een guts is een half ronde beitel. Guts beitels kun je ook weer onderverdelen in 2 soorten. 
1. Steekguts: Hiermee kun je hout uitsteken zoals een gat .
2. Vermetguts: Hiermee kun je een gleuf uit steken.
Burijn
Een burijn kan gebruikt worden voor het handmatig graveren. 
Steenbeitels
Steenbeitels kunnen gebruikt worden voor het loshakken van tegels, weg- of stukhakken van stenen. Dus voor sloopwerkzaamheden. Dit kan zowel handmatig als machinaal met behulp van een sloophamer.
Metaalbeitels
Metaalbeitels worden gebruikt voor een draaibank. Daarnaast heb je ook de koudbeitel hiermee kun je handmatig bramen weg te hakken, in plaatwerk hakken of het doorhakken van bouten, klinknagels, schalmen van een ketting.
Blokhaak
	Een blokhaak wordt gebruikt om een haakse lijn af te tekenen en om te controleren of twee onderdelen haaks staan ten opzichte van elkaar. 
	[image: ]


Hamers
Bankhamer of gewone hamer
	Een bankhamer wordt gebruikt voor timmerwerk. Deze bankhamers heb je van licht tot zwaar. 

Voor kleine spijkers gebruik je een lichte hamer en voor grote spijkers een zwaardere hamer.
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Houten hamer
	Een houten hamer wordt gebruikt om te voorkomen dat het hout waar je op slaat niet beschadigd wordt. 
Een houten hamer gebruik je wanneer je met een beitel wil hakken. Ook voor het vastslaan van wiggen of in elkaar tikken van houtverbindingen. 
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Klauwhamer
Een klauwhamer wordt gebruikt voor het slaan van spijkers (nagels). Met de klauw kun je de spijkers makkelijk uit het hout trekken. De steel wordt dan als hefboom gebruikt. 
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Moker
Een moker wordt gebuikt voor klein breekwerk. Zoals het wegbreken van tegels bijvoorbeeld dan in combinatie met een platte steenbeitel.
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Rubber hamer
Een rubber hamer wordt vooral gebruikt voor straatwerk, het aankloppen van hout.
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Kunststof hamer
Een kunststof hamer wordt vooral gebruikt in de metaalbewerking.
Handschaaf
	Enkele handschaven zijn:
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	1. Voorloper
	

	2. Gladschaaf 
	

	3. Blokschaaf 
	

	4. Spookschaaf
	


Voorloper
Een voorloper wordt gebruikt voor het ruwe werk waarmee je snel veel hout weg kunt schaven.
Gladschaaf
Een gladschaaf lijkt op een voorloper maar is een stuk korter. Een gladschaaf  kan heel nauwkeurig ingesteld worden. Hierdoor ideaal geschikt voor krijgen van een glad oppervlakte.
Blokschaaf
Een blokschaaf wordt gebruikt voor het fijnere werk zoals het afwerken van randen.
Spookschaaf
Een spookschaaf wordt gebruikt om rondingen te schaven.
Handzagen
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Figuurzaag (beugelzaag)
Een figuurzaag wordt gebruikt voor het zagen van een bepaald figuur uit een plaat of plank. Bijvoorbeeld een ster uit een plank. Dan teken je eerst de ster op de plank uit. Boor een gat waar je het zaagblad doorheen kunt halen en span het zaagje vast. Daarna kun je de ster uitzagen. Je kunt hier ook een decoupeerzaag voor gebruiken. 

Handzaag
Een handzaag wordt het meest gebruikt in de bouw en door doe-het-zelvers. De handzaag wordt toegepast voor het afkorten van balken, latten en planken.

Kapzaag
Een kapzaag wordt gebruikt voor het afkorten en in verstekzagen van hout. De kapzaag wordt in combinatie met een verstekbak of zaagplankje. 

Troffelzaag
Een troffelzaag wordt net als de kapzaag gebruikt voor het verstekzagen in combinatie met een verstekbak. De troffelzaag heeft fijnere vertanding dan de kapzaag en is daardoor geschikt voor fijn zaagwerk. Vaak worden plinten ermee gezaagd.

Ijzerzaag of metaalzaag
Een ijzerzaag wordt gebruikt voor het zagen van staal, RVS, koper en soms ook voor het zagen van kunststof buis voor riolering en elektra.

Schrobzaag
Een schrobzaag wordt gebruikt om uitsparingen of gaten te zagen in hout. Daarnaast wordt deze zaag ook gebruikt om snel een gat te zagen in een gipsplaat, bijvoorbeeld een uitsparing voor een wandcontactdoos.
Verstekzaag
Een verstekzaag wordt gebruikt om snel in verstek een plint te zagen bijvoorbeeld. Het instellen van de zaaghoek is heel makkelijk te doen.
Kruishout of krasblok
	Een kruishout wordt voornamelijk gebruikt voor het aftekenen van gaten, houtverbindingen e.d. 

Er is ook een dubbel kruishout waarmee je twee lijnen op een gewenste afstand van elkaar instellen en daarna kunt krassen. 

Dit is handig voor het aftekenen van bijvoorbeeld een pen-gat verbinding of slisverbinding.
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Lijmklemmen
Lijmklemmen heb je in allerlei soorten en maten. Lijmklemmen worden gebruikt om twee onderdelen aan elkaar te klemmen. Bijvoorbeeld bij een lijmverbinding. 
Lijmklemmen kunnen ook als hulpmiddel gebruikt worden voordat je bijvoorbeeld een balk vastschroef, hierdoor heb je je de handen vrij hebt om eerst te zien of het ook waterpas is.
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Liniaal
Een liniaal wordt gebruikt om een rechte lijn langs af te tekenen of een afstand af te meten en af te tekenen. Doordat de schaal verdeling duidelijk is aangegeven, is het heel eenvoudig om nauwkeurig af te tekenen. 
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Passer
	Een passer wordt gebruikt om ronde gaten of een radius af te tekenen. 

Wil je echt hele grote rondingen aftekenen kun je ook zelf een soort passer maken. 

Dit doe je door in het hart van een spijker te slaan. Hieraan zet je een dunne touw vast met aan de andere kan een potlood met een scherpe punt. Je trekt het potlood strak en dan zet je de lijn voor het gat.
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Pocket hole Jig
Een Pocket hole Jig wordt gebruikt voor het maken van onzichtbare verbindingen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk houtverbindingen foto 4 t/m 6
Priem en centerpons
	Een priem wordt gebruikt om een centerpunt in hout aan te geven voor het boren van een gat of het voor de exacte locatie van de schroeven. Hierdoor zal de boor of de schroef niet weglopen.

Daarnaast wordt een priem ook wel gebruikt om bij hardhout af te tekenen. Een centerpons wordt gebruikt om een centerpunt aan te geven in staal.
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Rolmaat
	Een rolmaat wordt gebuikt voor het meten van alles wat je maar kun bedenken. Houdt er echter wel rekening mee dat er een kleine afwijking in zit of je de rolmaat tegen iets aan drukt of je haakt het achter iets. Op het ‘lipje’ van de rolmaat zit speling waardoor deze afwijking wordt veroorzaakt.
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Schroevendraaiers 
Schroevendraaiers zijn er in verschillende soorten en maten. Niet alle soorten zullen aan bod komen maar wel de belangrijkste.
	1. Sleufkop (plat) [image: ]
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	2. Kruiskop (PH [image: ]en PZ[image: ]) 
	

	3. Torx [image: ]
	

	4. Inbus [image: ]
	

	5. Buitenzeskant
	


Sleufkop (plat) [image: ]
Een sleufkopschroevendraaier wordt gebruikt voor schroeven met een gleuf. In het verleden werden deze heel vaak gebruikt voor allerlei soorten schroeven die standaard voorzien waren van een gleuf. Tegenwoordig is dit veel minder. 
Je ziet ze wel vaak in de elektra terug komen, zoals bij stopcontacten, kroonsteentjes e.d.
Kruiskop (PH [image: ]en PZ [image: ] )
De kruiskopschroevendraaiers worden vaak gebruikt. Heel veel soorten schroeven zijn voorzien van een kruiskop (PH of PZ). PH staat voor Philips en PZ voor Pozidriv. PZ heeft een extra inkeping waardoor hij meer grip heeft op de schroef.

Torx [image: ]
De Torx wordt steeds populairder. Mede omdat je veel meer kracht kunt overbrengen op de schroeven. Voor de houtbewerking zijn bijna alle schroeven inmiddels wel beschikbaar in een torx versie. 
Inbus [image: ]
Een inbus schroevendraaier wordt gebruikt voor het vastzetten van schroeven met een binnen zeskant. Hiervoor kunnen ook inbussleutels gebruikt worden. Een voorbeeld van zo’n binnen zeskant schroef is de schroef bij het vastzetten van een deurkruk op de stift.
Buitenzeskant
Een schroevendraaier met buitenzeskant wordt gebruikt om kleinere boutverbindingen vast te zetten. Over het algemeen worden hiervoor sleutels gebruikt zoals de ringsleutel of doppen set. Omdat je daarmee veel meer kracht kunt overbrengen op deze boutverbinding.
Schuifmaat
	Met behulp van een schuifmaat kun je heel nauwkeurig meten hoe groot de gemeten maat is. Een schuifmaat (met een digitaal display) heeft een nauwkeurigheid van 0,1 tot 0,001 mm. 
	[image: ]

	Een schuifmaat wordt gebuikt voor het uitwendig meten, inwendig en om de diepte van een gat te meten. 

Je gebuikt een schuifmaat onder andere voor het meten van houtverbindingen. Verder wordt een schuifmaat gebuikt om een werkstuk na te meten bij een draaibank. Ook om de freesdiepte na te meten. Dit zijn maar enkele voorbeelden.



Sleutels
Sleutels kun je verdelen in verschillende soorten. Enkel soorten worden hieronder besproken.
	1. Engelse sleutel (moersleutels)
2. Ringsleutel
3. Steek-ring sleutel
4. Steeksleutel
5. Inbussleutels
6. Doppenset
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Ringsleutel
De ringsleutel wordt gebruikt om een boutverbinding vast te zetten. Wanneer je er voldoende ruimte is dan om een goede slag te maken dan is dit de ideale sleutel. Dit omdat de bout of moer volledig is omsloten. 
Er zijn meerdere uitvoeringen.
· 12 kantig en 6 kantig
· Met de 6 kantige uitvoering kun je de grootste kracht overbrengen de moer zal minder snel beschadigen.
Steeksleutel
De steeksleutel wordt ook gebruikt voor het vastzetten van een boutverbinding.
Steek-ring sleutel
Een steek-ring sleutel is een combinatie van beide bovengenoemde sleutels.

Inbussleutels
	Een inbussleutel wordt gebruikt voor het vastdraaien van inbusbouten of inbusschroeven. 
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Doppenset
Een doppenset kan worden gebruikt voor elke boutverbinding en zelfs voor schroefverbindingen. De ratel in het doppenset zorgt er voor dat je de dop niet meer van de moer af hoeft te halen totdat deze is vastgezet.
Een groot voordeel van een doppenset is dat je heel snel kunt werken en ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunt komen.
Engelse sleutel (moersleutel)
De Engelse sleutel wordt vaak gebruikt wanneer je niet de juiste andere sleutel voor een bepaalde maat kunt vinden. Doordat de bek van de sleutel verstelbaar is, kun je deze heel makkelijk op de juiste maat draaien.
Let er wel op dat je deze eerst goed aandraait voordat je de moer vast zet, om te voorkomen dat je een beschadiging krijgt. 


Tangen
Van tangen heb je enorm veel verschillende soorten. Van de paar belangrijkste soorten zal de toepassing omschreven worden.
	1. Waterpomptang
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	2. Vlechttang
	

	3. Nijptang
	

	4. Griptang

	

	Waterpomptang
Een waterpomptang wordt in voor veel verschillende zaken gebruikt. Het vasthouden van een bout of moer.
	



Je kunt er ook buis mee vast houden. Kortom een waterpomptang is heel veelzijdig in te zetten. 
Vlechttang (mortiertang) Een vlechttang wordt gebruikt voor het knippen en vlechten van staaldraad bij onder andere betonvlechten.
Nijptang
Een nijptang wordt gebruikt voor het trekken van spijkers. Ook kun je er dunne draad mee knippen.
Griptang
Een griptang wordt gebruikt voor het vastklemmen van twee metalen onderdelen zodat je het aan elkaar kan lassen of een gat is boren.
Timmermanspotlood
Met een timmermanspotlood teken je alles af. Zorg er voor dat het potlood een scherpe punt heeft waardoor je een dunne lijn kunt zetten. Hoe dunner de lijn hoe nauwkeuriger je kunt werken.
Waterpas
	Een waterpas is onmisbaar voor plaatsen van een overkapping, schuur of ander bouwwerk. Hiermee wordt nauwkeurig bepaalt of iets echt zuiver verticaal of horizontaal is. 

Om te weten of je waterpas echt zuiver is doe je het volgende.
Plaats je waterpas tegen bijvoorbeeld een muur en kijk hoe de bel in het waterpas staat.
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Draai daarna het waterpas 180 graden om en kijk nu weer hoe de bel staat. Staat deze exact het zelfde dan weet je dat je waterpas zuiver is. Pas daarna kun je er mee gaan werken.

Een waterpas kan door stoten en vallen onnauwkeurig worden daarom wil je dit eerst testen.


Zweihaak of zwaaihaak
	Een zweihaak of zwaaihaak wordt gebruikt om een bepaalde hoek over te nemen vanuit een bestaande situatie over te nemen.
 
De zweihaak zet je vast op die ingestelde hoek en daarna kun je deze overnemen voor de nieuwe situatie.
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Elektrische gereedschappen
· Accuschroef-boormachine
· Afkortzaag
· Cirkelzaag
· Decoupeerzaag
· Frees
· Lamellenfrees
· Schuurmachine
· Slijptol
· Zaagtafel
Accuschroef-boormachine
Een accuschroef-boormachine is bijna onmisbaar wanneer je een klus wilt doen. Hij wordt gebruikt voor het boren van gaten tot ø12mm en voor het vast zetten van schroeven. Hiervoor zijn er alle soorten bitjes op de markt beschikbaar.  
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Verschillende bitjes.

	
	[image: ]
Verschillende boortjes.






Afkortzaag
Een afkortzaag wordt gebruikt voor het op lengte zagen van balken, raggels, planken en dergelijke. Hiermee kun je heel snel en nauwkeurig werken. 
Het is zelfs mogelijk om staal, RVS, koper en andere metalen te zagen. Al moet je dan wel een ander zaagblad in je afkortzaag plaatsen.
[image: ]
Bovenfrees
Een frees wordt gebruikt voor het frezen van groeven, sponningen, rondingen, mooie randen enz. Helemaal afhankelijk van het soort frees die je in de machine plaatst.
[image: ]
Cirkelzaag
Een cirkelzaag wordt gebruikt voor het op maat zagen van plaatwerk. Met de bijpassende geleider is het heel eenvoudig om stroken te zagen.
[image: ]
Decoupeerzaag
Een decoupeerzaag wordt gebruikt voor het zagen van rondingen en uitzagen van gaten. Ga als volgt te werk. Teken de gewenste uitsparing af. Boor een gat met een diameter die net wat groter is dan het zaagblad. Begin vanuit het geboorde gat de uitsparing te zagen.
[image: ]
Er zijn verschillende zaagblaadjes voor een decoupeerzaag. Zoals zaagbaadjes voor metaal, hout, MDF. Elk zaagblad heeft weer een eigen soort van vertanding.
Lamellenfrees
Een lamellenfrees wordt gebruikt voor het maken van lamellen verbindingen.  Zie hoofdstuk houtverbindingen: Lamellenverbinding


Schuurmachine
Een schuurmachine wordt gebruikt voor het gladschuren van je hout en wegschuren van splinters ed. 
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Slijptol
Een slijptol wordt gebruikt voor het doorslijpen van steen en metalen, afbramen, schuren en polijsten. Per bewerking zijn er verschillende schijven beschikbaar.
[image: ]
[image: ]
Verschillende soorten slijpschijven

Zaagtafel
Een zaagtafel wordt gebruikt voor het zagen van plaatwerk en balken over de lengte.
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