Voorboren op de juiste manier
Een onmisbare voorbereiding bij schroeven is het voorboren van de schroef gaten. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het goed tegen het elkaar wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkjes. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder.
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Voorbeeld van voorboren in balkjes
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Gat voorboren. Bij een schroef van ø5mm boor dan een gat van ø5mm door de eerste balk
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Bout gat voorboren de diameter van het bout + 0,5mm voor kleine diameters tot M6.
Voor grotere diameters is het de diameter van de bout + 1mm.

Draadtappen
Gaten boren voor het tappen van schroefdraad. Hieronder een overzicht met de boordiameters tappen.
	Schroefdraad maat
	Boordiameter
	Schroefdraad maat
	Boordiameter

	M1.7
	1,35
	M8
	6,8

	M2
	1,6
	M9
	7,8

	M2.3
	1,9
	M10
	8,5

	M3
	2,15
	M12
	10,5

	M3.5
	2,5
	M14
	12

	M4
	2,9
	M16
	14

	M4,5
	3,3
	M18
	15,5

	M5
	4,2
	M20
	17,5

	M6
	5
	M22
	19,5

	M7
	6
	M24
	21
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Gat voorhoren voor
een schroef 65mm
boor dan een gat van
o5mm door de eerste
balk
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Boutgat voorboren
diameter bout + 0,5
mm. Voor kleine
diameters tot M6
daarboven 1mm
groter boren. Door
beide balken heen
boren




